

# 






### 727712EUC902J




FCG





### PO-PT

F'üï PC-PT



Row r-PT

Ro .er0

Rout

SR

727722EUCS029

itc

.witch


pC-F'T PCO

PIPT

’C2

PC-PT

# PTPT PC4



BALAJI SRI 727722EUCS

PC-PT PC3


PC-PT PC1

Server-PT


PC-PT PC2

PC-PT

pgç



PC2



1941

Router0

60

Switch


BALAJI SRI 727722EUCS029

PC-PT PCO


PC-PT

PC-PT PC2

PC-PT PC3



\*R4331



outer0

SR

Rout

1 0.0.0

## Sewer-PT 92 168


F'C-PT

1 0 10.0.0



Senær-PT

192168 Sewer-PT

# 192.168.1.3



CONFIGURE 9IYłART HOME NEMOPK



Physio al Config Deskto Programming Attrbutes


<” > URL fittp”//192 168 1 2 Stop

## COMPUTER WT\VORKS

727722EUCS029 BALAJI SRI

40002

10.0.0.3 100“,



Physical Conâg 3eruces Desktop P rogramming A1tribuf es